**2020年美兰区乡镇公厕项目采购需求**

1. 采购内容及标准

**（一）采购内容**

本次采购11座移动式环保公厕，占地约14平方米，每座公厕设置男、女蹲位各1个，无障碍蹲位1个，工作间1个。采购内容包含公厕主体、公厕地面硬化、外围水电接通等，确保验收后能立即投入使用。本项目预算资金为1100000元。

**（二）采购标准**

1.箱房规格及材料标准：

①外型尺寸：长\*宽\*高原则不少于6.4m\*2.2m\*3m。

②主要型材：按“4联体集成房屋”标准配置。

主体材料：优质镀锌方管框架；

房顶：沥青瓦；

室内吊顶：豪华PVC吊顶；

底座：底盘四周为5\*200槽钢焊接，底盘中间承重为10\*10方管；

地面:防滑大理石地面；

蹲位：陶瓷蹲便（坐便）手动冲水；

外墙：具备保温隔热功能的金属雕花板；

门：钛镁合金门；

内墙：中间聚氨酯保温层，内墙石塑板

洗手池：陶瓷立柱洗手池；

2.厕所内部设置：水冲装置,配电箱，洗手池，拖把池，开关，男女标示牌，排风扇，吸顶灯，马桶，残疾人扶手，粪箱等。

①箱房内部，分设男、女、无障碍蹲位和一个工作间。

②男厕所内设：洗手池、拖把池各1处，蹲坑1处，蹲坑直接设计为不锈钢水槽。

③女厕所内设：洗手池、拖把池各1处，蹲坑1处，蹲坑直接设计为不锈钢水槽。

④无障碍卫生间内设座便器1个（两边安装扶手）、洗手池1处。

3.项目数量：移动环保公厕11间。

**(三)附属设施**

1.公厕占用地面水泥硬化：地板厚度不少于15厘米。

2.外围水电接通：给水管道采用DN32，电力电缆采用采用YJV22-1kV-3X10mm2。各公厕外围水电源距离不一致，按实际情况组织实施。

二、报价供应单位资格要求

具有独立法人资格、完成《海南省企业诚信档案手册》单位诚信档案登记，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

三、报价文件构成

报价供应单位在响应以上条款的前提下按以下格式编制报价文件且装订成册。

（一）公司简介

（二）《营业执照》、法人身份证复印件（复印加盖公章）

（三）法人委托书原件

（四）诚信档案手册

（五）业绩

（六）报价单

**三、项目交货**

（一）交货时间：签订合同后15日内现场安装完成公厕主体和完成外围水电接通、地面硬化，具备投入使用条件。

（二）安装建设地点：美兰区乡镇（具体地点由采购方指定）。